

Inbetriebnahme

TK-Anlage

ITA 12 - Aps, Fabian; Rahman, Karim

Strücker Gmbh

# **Inhalt**

## **[Zurücksetzung der TK-Anlage](#_Zurücksetzung_der_TK-Anlage)**

## **[Finden Sie heraus, wie man in der Software interne und externe Nummern ein- stellt?](#_Finden_Sie_heraus,)**

## **Aufgaben**

1. **Welche Vorwahl-Taste unterscheidet zwischen externem und internem Ruf?**
2. **Was bedeutet der TeamTag bei den externen Rufnummern?**
3. **Was macht die Kalender-Funktion?**
4. **Was kann ich im Sperrwerk einstellen?**
5. **Unter welcher Einstellung kann ich die Zeit der Anrufweiterschaltung ein-**
6. **stellen?**

## Zurücksetzung der TK-Anlage

Wir haben das Programm „VMware Workstation Player 16“ geöffnet und dann die VM „tk-system“ gestartet. Daraufhin haben wir bei der Message-Box „I Copied it“ ausgewählt. Dann haben wir das Programm „Elmeg T-Concept“ gestartet und dann auf dem Button „Senden“ geklickt dann den PIN „0000“ eingegeben. Daraufhin war die TK-Anlage auf Werkseinstellung gesetzt.

## **Finden Sie heraus, wie man in der Software interne und externe Nummern ein- stellt.**

Wir sind als erstes in den Experten Modus mit Button „Experten Modus“ gewechselt dann waren in der Seitenleiste die Optionen Interne Rufnummer und Externe Rufnummer